# Gebruik

- Neem de accu vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (bijv. onderhoud, wisselen van accessoires, enz.) uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

Transportbeveiliging
Werkvoorbereiding
Horizontale verstekhoeken instellen
Verticale verstekhoeken instellen
Ingebruikname
Zagen
Aanwijzingen voor ‌werkzaamheden
Laser afstellen
Basisinstellingen controleren en ‌instellen
Transport van het elektrische gereedschap