# Transportno varovalo (glejte sliko E)

Transportno varovalo (34) omogoča lažje ravnanje z električnim orodjem med transportom na različna mesta uporabe.

## Odstranitev varovala električnega orodja (delovni položaj)

- Z ročajem (7) roko orodja potisnite nekoliko navzdol, da razbremenite transportno varovalo (34).
- Transportno varovalo (34) popolnoma izvlecite.
- Roko orodja počasi povlecite navzgor.

## Namestitev varovala električnega orodja (transportni položaj)

- Sprostite pritrdilni vijak (1), če blokira potezni mehanizem (2). Ročico orodja potegnite povsem naprej in ponovno zategnite pritrdilne vijake, da blokirate potezni mehanizem.
- Omejevalnik globine (39) povlecite navzgor.
- Za pritrditev rezalne mize (12) privijte pritrdilni zatič (16).
- Ročico orodja na ročaju (7) obrnite navzdol tako, da lahko transportno varovalo (34) pritisnete povsem navznoter.

Ročica orodja je zdaj blokirana za transport.