# İşletim

- Elektrikli el aleti üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce (örn. bakım, uç değişimi vb.) aküyü elektrikli el aletinden çıkarın. Aletin açma/kapama şalterine yanlışlıkla basıldığında yaralanmalar ortaya çıkabilir.

Taşıma emniyeti
Çalışmaya hazırlık
Yatay gönye açısının ayarlanması
Dikey gönye açısının ayarlanması
Çalıştırma
Kesme
Çalışırken dikkat edilecek hususlar
Lazerin hassas ayarı
Temel ayarların kontrolü ve ayarlanması
Elektrikli el aletinin taşınması