# Põhiseadete kontrollimine ja seadmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

## Nurganäidiku (horisontaalse) joondamine (vt jn U)

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (12) sälguni (20) 0°. Hoob (17) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine

Nurganäidik (58) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (21).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (59) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik 0°-märgistusega.
- Keerake kruvi uuesti kinni.

## Vertikaalse nurganäidiku joondamine (vaata joonist V)

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Päästke lahti lukustusratas (45).
- Tõmmake lukustushooba (46) väljapoole ja seadke tööriista haaraga vertikaalne kaldenurk 0°.
- Vabastage lukustushoob (46). Lukustushoob peab asendis tuntavalt fikseeruma
- Pingutage jälle lukustusratas (45).

### Kontrollimine

Nurganäidik (28) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (27).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (60) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik piki 0°-märgistust.
- Pingutage kruvi uuesti.