# Mengangkut perkakas listrik (lihat gambar W)

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Sebelum mengangkut perkakas listrik, lakukan langkah-langkah berikut:

- Kendurkan sekrup pengencang (1) jika sekrup terpasang kuat. Tarik sepenuhnya lengan perkakas ke depan dan kencangkan kembali sekrup pengencang.
- Pastikan pembatas kedalaman (39) digerakkan sepenuhnya ke belakang dan sekrup penyetel (38) tidak menyentuh apa pun saat menggerakkan lengan perkakas.
- Posisikan perkakas listrik pada posisi pengangkutan.
- Lepas semua komponen aksesori yang tidak dapat dipasang dengan kencang pada perkakas listrik. Selama pengangkutan, mata gergaji yang tidak digunakan sebaiknya disimpan di dalam tempat tertutup.
- Setel gagang untuk mengangkut perkakas (3) dalam posisi vertikal.
- Gunakan gagang untuk mengangkut perkakas (3) atau genggam perkakas pada lekukan untuk menggenggam (61) di sisi samping pada meja potong.

- Hanya gunakan peralatan untuk mengangkut dan jangan pernah menggunakan perangkat pelindung atau penopang benda kerja saat mengangkut perkakas listrik.