# Подесување на хоризонталниот агол на закосување

## Поставување на хоризонтални стандардни агли на закосување (види слика J)

За брзо и прецизно подесување на често користени хоризонтални агли на закосување на масата за пила има жлебови (20):

лево | десно
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Отпуштете го копчето за фиксирање (16), доколку е затегнато.
- Повлечете го лостот (17) и свртете ја масата за пила (12) до саканиот жлеб на левата или десната страна.
- Повторно отпуштете го лостот. Лостот мора осетно да се вклопи во жлебот.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (16).

## Поставување на саканите хоризонтални агли на закосување (види слика K)

Хоризонталниот агол на закосување може да се поставува во опсег од 48° (на левата страна) до 48° (на десната страна).

- Отпуштете го копчето за фиксирање (16), доколку е затегнато.
- Повлечете ја рачката (17) и истовремено притиснете ја стегата за фиксирање (15), додека таа не се вклопи во жлебот предвиден за таа намена. Притоа, масата за пила ќе биде слободно подвижна.
- Вртете ја масата за пила (12) со држачот налево или надесно додека агломерот (58) не го покаже саканиот хоризонтален агол на закосување.
- Повторно затегнете го копчето за фиксирање (16).
- За повторно да ја олабавите рачката (17) (за поставување на хоризонтални стандардни агли на закосување), повлечете ја рачката нагоре.
  Стегата за фиксирање (15) скокнува назад во првобитната позиција и рачката (17) може повторно да се вклопи во жлебовите (20).