# Priprava na delo

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

Dolge in težke obdelovance je treba na prostem koncu podložiti ali podpreti.

Rezalno mizo lahko podaljšate v levo in desno s podaljški rezalne mize (23).

- Odvijte pritrdilni vijak (22).
- Podaljšek rezalne mize (23) izvlecite do želene dolžine.
- Ponovno zategnite pritrdilni vijak (22), da fiksirate podaljšek rezalne mize.

Prilagodljivi pritrdilni sistem s podlagami za obdelovanec (24) omogoča številne različne postavitve za podaljšanje ali razširitev površine za obdelovanec.

- Po potrebi podlago za obdelovanec (24) namestite v vpetje (47) na električnem orodju ali vpetje (48) na drugi podlagi za obdelovanec.

- Električnega orodja ne prenašajte za podlagi za obdelovanec.
  Za premeščanje električnega orodja uporabljajte le priprave za premeščanje.

##

Pri žaganju vodoravnih in/ali navpičnih zajeralnih kotov je treba glede na smer rezanja izvleči oziroma povsem odstraniti levo ali desno nastavljivo prislonsko letev (26).

Navpični zajeralni kot | Vodoravni zajeralni kot |
--- | --- | ---
0°–22,5° (levo/desno) | > 0° | Odvijte levi/desni blokirni vijak (44). Levo/desno nastavljivo prislonsko letev (26) izvlecite do konca.
22,5°−47° (levo/desno) | ≤ 48° (levo/desno) | Odvijte levi/desni blokirni vijak (44). Levo/desno nastavljivo prislonsko letev (26) izvlecite do konca. Dvignite nastavljivo prislonsko letev.

##

Da zagotovite optimalno varnost pri delu, morate obdelovanec vedno trdno vpeti.
Ne obdelujte obdelovancev, ki so premajhni za vpenjanje.

- Obdelovanec močno pritisnite na prislonski vodili (26) in (25).
- Priloženi primež (41) vstavite v eno od za to predvidenih izvrtin (42).
- Navojno ročico (40) primeža nastavite glede na višino obdelovanca.
- Navojno ročico (40) močno privijte in tako čvrsto vpnite obdelovanec.