# Funcionamento

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

Proteção de transporte
Preparação de trabalho
Ajustar ângulos de meia-esquadria horizontais
Ajustar ângulos de meia-esquadria verticais
Colocação em ‌funcionamento
Serrar
Instruções de trabalho
Ajustar o laser
Verifique e realize os ajustes básicos
Transporte da ferramenta elétrica