# Dane techniczne

Akumulatorowa ukośnica do paneli |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 5000 | 5000
Typ lasera | nm | 650 | 650
| mW | <1 | <1
Klasa lasera |  | 2 | 2
WagaB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Wymiary odpowiednich tarcz
Średnica tarczy D | mm | 216 | 216
Grubość korpusu tarczy | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Średnica otworu d | mm | 30 | 25,4

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu (maksymalne/minimalne): zob. Dopuszczalne wymiary obrabianego elementu

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.