# Настроювання вертикального кута розпилювання

Вертикальний кут розпилювання можна встановлювати в діапазоні від 47° (ліворуч) до 47° (праворуч).

Для швидкого і точного настроювання вертикальних кутів розпилювання, що часто використовуються, передбачені фіксовані положення для кутів 0°, 22,5° і 45°.

- Переконайтеся, що затискне колесо (45) встановлене див. Монтаж затискного колеса (див. мал. A2).

## Настроювання стандартних вертикальних кутів розпилювання (див. мал. L)

- Витягніть пересувні упорні планки (26) до кінця назовні або зовсім зніміть їх.
- Послабте затискне колесо (45).
- Потягніть фіксаторний важіль (46) назовні і зафіксуйте його у положенні холостого ходу.
  Таким чином можна використовувати весь діапазон кутів розпилювання (лівий і правий).
- Нахиляйте кронштейн за рукоятку (7) ліворуч або праворуч, доки індикатор кута (28) не покаже бажаний стандартний вертикальний кут розпилювання.
- Обертайте фіксаторний важіль (46). Фіксаторний важіль повинен відчутно зафіксуватися у положенні бажаного стандартного вертикального кута.
- Знову затягніть затискне колесо (45).

## Настроювання довільних вертикальних кутів розпилювання

- Витягніть пересувні упорні планки (26) до кінця назовні або зовсім зніміть їх.
- Послабте затискне колесо (45).
- Потягніть фіксаторний важіль (46) назовні і зафіксуйте його у положенні холостого ходу.
  Таким чином можна використовувати весь діапазон кутів розпилювання (лівий і правий).
- Нахиляйте кронштейн за рукоятку (7) ліворуч або праворуч так, щоб індикатор кута (28) не покаже бажаний вертикальний кут розпилювання.
- Знову затягніть затискне колесо (45).