# Werkvoorbereiding

Om nauwkeurig zagen te waarborgen, dient u na intensief gebruik de basisinstellingen van het elektrische gereedschap te controleren en indien nodig in te stellen.
Daarvoor is ervaring en speciaal gereedschap vereist.

De Bosch klantenservice voert deze werkzaamheden snel en vakkundig uit.

##

Ondersteun lange en zware werkstukken door er iets onder te leggen.

De zaagtafel kan met behulp van de zaagtafelverlengingen (23) naar links en rechts worden verlengd.

- Draai de klemschroef (22) los.
- Trek de zaagtafelverlenging (23) tot aan de gewenste lengte naar buiten.
- Voor het vastzetten van de zaagtafelverlenging draait u de klemschroef (22) weer vast.

Het flexibele steeksysteem van de werkstuksteunen (24) biedt u een groot aantal verlengings- en verbredingsmogelijkheden.

- Steek desgewenst de werkstuksteun (24) in de opnamen (47) op het elektrische gereedschap of in de opnamen (48) van de tweede werkstuksteun.

- Draag het elektrische gereedschap nooit aan de werkstuksteunen.
  Gebruik bij het transporteren van het elektrische gereedschap alleen de transportvoorzieningen.

##

Bij het zagen van horizontale en/of verticale verstekhoeken moet u afhankelijk van zaagrichting de linker of rechter verstelbare aanslagrail (26) naar buiten trekken of helemaal verwijderen.

Verticale verstekhoek | Horizontale verstekhoek |
--- | --- | ---
0°–22,5° (links/rechts) | > 0° | Draai de linker/rechter vergrendelschroef (44) los. Trek de linker/rechter verstelbare aanslagrail (26) helemaal naar buiten.
22,5°−47° (links/rechts) | ≤ 48° (links/rechts) | Draai de linker/rechter vergrendelschroef (44) los. Trek de linker/rechter verstelbare aanslagrail (26) helemaal naar buiten. Verwijder de verstelbare aanslagrail naar boven toe.

##

Zet het werkstuk altijd vast om een optimale arbeidsveiligheid te waarborgen.
Bewerk geen werkstukken die te klein zijn om te worden vastgezet.

- Duw het werkstuk stevig tegen de aanslagrails (26) en (25).
- Steek de meegeleverde lijmklem (41) in een van de daarvoor bestemde boorgaten (42).
- Pas het draadeind (40) van de lijmklem aan de werkstukhoogte aan.
- Draai het draadeind (40) stevig vast en zet zo het werkstuk vast.