# Робота

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

Транспортний фіксатор
Підготовка до роботи
Настроювання горизонтального кута розпилювання
Настроювання вертикального кута розпилювання
Початок роботи
Розпилювання
Вказівки щодо роботи
Юстирування лазера
Перевірка і настройка базових параметрів
Транспортування електроінструмента