# Работа с инструментом

- Перед выполнением любых работ с электроинструментом (например, техническое обслуживание, замена рабочего инструмента и т. д.) извлекайте аккумулятор из электроинструмента. При случайном нажатии выключателя возникает опасность травмирования.

Транспортный предохранитель
Подготовка эксплуатации
Настройка горизонтального угла распила
Настройка вертикального угла распила
Включение электроинструмента
Пиление
Указания по применению
Юстирование лазера
Основные настройки – контроль и коррекция
Транспортировка электроинструмента