# Puesta en marcha

- Apriete siempre firmemente el mango de bloqueo (16) y la rueda de sujeción (45) antes de aserrar. De lo contrario podría llegar a ladearse la hoja de sierra en la pieza de trabajo.

## Conexión (ver figura M)

- Para la conexión de la herramienta eléctrica, desplace primero el bloqueo de conexión (5) hacia el centro y presione luego el interruptor de conexión/desconexión (6) y manténgalo oprimido.

Indicación: Por motivos de seguridad, no se puede bloquear el interruptor de conexión/desconexión (6), sino debe mantenerse pulsado permanentemente durante el servicio.

## Desconexión

- Para apagarla, suelte el interruptor de conexión/desconexión (6).