# Dati tecnici

Troncatrice radiale a batteria |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di giri a vuotoA) | giri/min | 5000 | 5000
Tipo di laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe laser |  | 2 | 2
PesoB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensioni delle lame idonee
Diametro della lama D | mm | 216 | 216
Spessore del corpo lama | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diametro di foratura d | mm | 30 | 25,4

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione (max./min.): vedi Dimensioni ammesse del pezzo in lavorazione

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.