# Preparação do trabalho

Para garantir cortes precisos, é necessário verificar as definições básicas da ferramenta elétrica após uma utilização intensa e, eventualmente, voltar a ajustar.
o que exige experiência e uma ferramenta especial correspondente.

As assistências técnicas autorizadas Bosch efetuam esse trabalho de forma rápida e confiável.

##

As peças compridas e pesadas devem ser apoiadas na extremidade livre.

A mesa de serrar pode ser prolongada para a esquerda ou para a direita com a ajuda dos prolongamentos da mesa de serrar (23).

- Solte o parafuso de fixação (22).
- Puxe o prolongamento da mesa de serrar (23) para fora até ao comprimento desejado.
- Para fixar o prolongamento da mesa de serrar, aperte novamente o parafuso de fixação (22).

O sistema de encaixe flexível dos apoios para as peças (24) permite uma ampla gama de variantes de prolongamento ou alargamento.

- Consoante a necessidade, insira o apoio para as peças (24) nos encaixes (47) na ferramenta elétrica ou nos encaixes (48) do segundo apoio para as peças.

- Nunca transporte a ferramenta elétrica pelos apoios para as peças.
  Ao transportar a ferramenta elétrica utilize apenas os dispositivos de transporte.

##

Ao serrar ângulos de meia-esquadria horizontais e/ou verticais, o carril limitador ajustável (26) esquerdo ou direito tem de ser puxado para fora ou totalmente retirado, em função do sentido de corte.

Ângulo de meia-esquadria vertical | Ângulo de meia-esquadria horizontal |
--- | --- | ---
0°–22,5° (esquerda/direita) | > 0° | Solte o parafuso de travamento esquerdo/direito (44). Puxe o trilho limitador ajustável esquerdo/direito (26) totalmente para fora.
22,5°−47° (esquerda/direita) | ≤ 48° (esquerda/direita) | Solte o parafuso de travamento esquerdo/direito (44). Puxe o trilho limitador ajustável esquerdo/direito (26) totalmente para fora. Levante o carril limitador ajustável.

##

Para garantir a melhor segurança no trabalho, sempre prenda a peça.
Não trabalhe peças que não sejam grandes o suficiente para serem fixas.

- Pressione bem a peça contra os carris limitadores (26) e (25).
- Introduza o sargento fornecido (41) em um dos orifícios (42) previstos para o efeito.
- Adapte a haste roscada (40) do sargento à altura da peça.
- Aperte bem a haste roscada (40) e fixe assim a peça.