# การปรับมุมเอียงในแนวตั้ง

มุมเอียงในแนวตั้งสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 47° (ด้านซ้าย) ถึง 47° (ด้านขวา)

ตำแหน่งที่แน่นอนสำหรับ 0°, 22.5° และ 45° ถูกจัดเตรียมไว้บนโต๊ะเลื่อยเพื่อให้สามารถปรับมุมเอียงในแนวตั้งที่ใช้กันทั่วไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ล้อหนีบ (45) ติดตั้งอยู่ ดู ติดตั้งล้อหนีบ (ดูภาพประกอบ A2)

## การปรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวตั้ง (ดูภาพประกอบ L)

- ดึงแผ่นกั้นแบบปรับได้ (26) ออกด้านนอกหรือถอดออกไป
- คลายล้อหนีบ (45)
- ดึงคันล็อค (46) ออกไปด้านนอกและล็อคในตำแหน่งล้ออิสระ
  ช่วยให้คุณสามารถปรับช่วงมุมเอียง (ซ้ายและขวา) ได้
- หมุนแขนเครื่องมือ‌ตรงด้ามจับ (7) ไปทางซ้ายหรือทางขวาจน‌เข็ม‌ชี้มุม (28) แสดง‌มาตราส่วนสำหรับมุมเอียง‌ในแนวตั้งมาตรฐานที่‌ต้องการ
- หมุนคันล็อค (46) คันล็อคต้องล็อคเข้าในตำแหน่งมาตราส่วนสำหรับมุมเอียงมาตรฐานแนวตั้งที่ต้องการ
- ขันล้อหนีบ (45) กลับให้แน่นอีกครั้ง

## การปรับมุมเอียงในแนวตั้งทั้งหมด

- ดึงแผ่นกั้นแบบปรับได้ (26) ออกด้านนอกหรือถอดออกไป
- คลายล้อหนีบ (45)
- ดึงคันล็อค (46) ออกไปด้านนอกและล็อคในตำแหน่งล้ออิสระ
  ช่วยให้คุณสามารถปรับช่วงมุมเอียง (ซ้ายและขวา) ได้
- หมุนแขนเครื่องมือ‌ตรงด้ามจับ (7) ไปทางซ้ายหรือทางขวาจน‌เข็ม‌ชี้มุม (28) แสดง‌มุมเอียง‌ในแนวตั้งที่‌ต้องการ
- ขันล้อหนีบ (45) กลับให้แน่นอีกครั้ง