# Включение электроинструмента

- Всегда затягивайте ручку-фиксатор (16) и зажимное колесико (45) перед началом пиления. Иначе пильный диск может перекоситься в заготовке.

## Включение (см. рис. M)

- Чтобы включить электроинструмент сначала передвиньте блокиратор выключателя (5) в среднее положение, а затем удерживайте выключатель (6) нажатым.

Указание: Из соображений безопасности выключатель (6) не может быть зафиксирован и при работе следует постоянно нажимать на него.

## Выключение

- Для выключения отпустите выключатель (6).