# Пайдалануға ендіру

- Бекіткіш тетікті (16) және қысқыш дөңгелекті (45) аралаудан бұрын әрдайым мықтап тартыңыз. Әйтпесе ара төсемі дайындамада қисаюы мүмкін.

## Іске қосу (M суретін қараңыз)

- Электр құралын іске қосу үшін алдымен құлыптау тетігін (5) ортаға жылжытып, содан кейін ажыратқышты (6) басып тұрыңыз.

Нұсқау:Қауіпсіздік себебінен қосқыш/өшіргішті (6) құлыптауға болмайды, ол жұмыс істеу кезінде басылған болуы қажет.

## Өшіру

- Өшіру үшін қосқыш/өшіргішті (6) жіберіңіз.