# Підготовка до роботи

З метою точного розпилювання, після інтенсивної експлуатації електроінструмента треба перевірити його базові параметри та за потреби підкорегувати їх.
Для цього потрібний досвід та відповідний спеціальний інструмент.

Майстерня Bosch виконує таку роботу швидко і надійно.

##

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

Стіл можна подовжити вліво і вправо за допомогою подовжувачів стола (23).

- Відпустіть затискний гвинт (22).
- Витягніть подовжувач стола (23) на необхідну довжину назовні.
- Щоб зафіксувати подовжувач стола затисніть затискний гвинт (22) знову.

Гнучка система вставляння опори заготовки (24) надає можливість різноманітних варіантів подовження або розширення.

- За потреби встроміть опору заготовки (24) у кріплення (47) на електроінструменті або у кріплення (48) другої опори заготовки.

- Ніколи не носіть електроінструмент, тримаючи за опору заготовки.
  Для транспортування електроінструмента користуйтеся лише транспортним приладдям.

##

Під час розпилювання під горизонтальними і/або вертикальними кутами необхідно відповідно до напряму різання витягнути ліву або праву пересувну упорну планку (26) назовні або зовсім зняти її.

Вертикальний кут розпилювання | Горизонтальний кут розпилювання |
--- | --- | ---
0°–22,5° (ліворуч/праворуч) | > 0° | Відпустіть лівий/правий фіксуючий гвинт (44). Витягніть ліву/праву пересувну упорну планку (26) до кінця назовні.
22,5°−47° (ліворуч/праворуч) | ≤ 48° (ліворуч/праворуч) | Відпустіть лівий/правий фіксуючий гвинт (44). Витягніть ліву/праву пересувну упорну планку (26) до кінця назовні. Підніміть пересувну упорну планку вгору і зніміть її.

##

Щоб забезпечити оптимально безпечну роботу, треба завжди добре затискувати оброблювальну заготовку.
Не обробляйте заготовки, які неможливо затиснути через їхні малі розміри.

- Із силою притисніть оброблювану заготовку до упорних планок (26) і (25).
- Встроміть додану струбцину (41) в один з передбачених отворів (42).
- Відрегулюйте стрижень з різьбою (40) струбцини під висоту заготовки.
- Туго затягніть стрижень з різьбою (40) і зафіксуйте таким чином заготовку.