# Puštanje u rad

- Prije piljenja uvijek pritegnite ručicu za fiksiranje (16) i stezni kotačić (45). List pile bi se inače mogao saviti u izratku.

## Uključivanje (vidjeti sliku M)

- Za uključivanje električnog alata pomaknite najprije blokadu uključivanja (5) do sredine i potom pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) i držite pritisnut.

Napomena: Iz sigurnosnih razloga ne može se blokirati prekidač za uključivanje/isključivanje (6), nego tijekom rada mora stalno ostati pritisnut.

## Isključivanje

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (6).