# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

- ขันลูกบิดล็อค (16) และล้อหนีบ (45) เข้า‌ให้‌แน่นก่อน‌เลื่อยเสมอ มิฉะนั้น‌ใบเลื่อย‌อาจ‌‌ติดขัด‌ใน‌ชิ้นงาน‌ได้

## เปิดสวิทช์ (ดูภาพประกอบ M)

- สำหรับการเปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้า ในเบื้องต้นให้เลื่อนปุ่มล็อค (5) ไปตรงกลาง จากนั้น ให้กดสวิทช์เปิด-ปิด (6) และกดค้างไว้

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (6) ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาปฏิบัติงาน

## ปิดสวิทช์

- เมื่อต้องการปิดสวิทช์ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (6)