# Подготовка эксплуатации

Для обеспечения точного распила после интенсивной работы нужно проверить исходные настройки электроинструмента и при необходимости подправить.
Для этого у Вас должен быть опыт и специальный инструмент.

Сервисная мастерская Bosch выполняет такую работу быстро и надежно.

##

Длинные и тяжелые заготовки нужно подпереть или подложить что-нибудь под них.

Пильный стол можно удлинять влево и вправо с помощью удлинительных элементов (23).

- Отпустите зажимной винт (22).
- Выдвиньте удлинитель стола (23) наружу на необходимую длину.
- Для фиксации удлинителя стола снова затяните зажимной винт (22).

Универсальная система переустановки опор для заготовок (24) обеспечивает множество вариантов удлинения или расширения рабочей зоны.

- При необходимости вставьте опору для заготовок (24) в крепления (47) на электроинструменте или в крепления (48) второй опоры для заготовок.

- Не переносите электроинструмент за опоры для заготовок.
  При транспортировке электроинструмента используйте только транспортировочные приспособления.

##

При пилении с горизонтальными и/или вертикальными углами скоса в зависимости от направления реза следует вытянуть наружу или полностью убрать левую или правую регулируемую упорную планку (26).

Вертикальный угол скоса | Горизонтальный угол скоса |
--- | --- | ---
0°–22,5° (слева/справа) | > 0° | Отпустите левый/правый стопорный винт (44). Вытяните левую/правую регулируемую упорную планку (26) до упора наружу.
22,5°–47° (слева/справа) | ≤ 48° (слева/справа) | Отпустите левый/правый стопорный винт (44). Вытяните левую/правую регулируемую упорную планку (26) до упора наружу. Поднимите регулируемую упорную планку вверх и снимите.

##

Для обеспечения оптимальной безопасности труда всегда закрепляйте заготовку.
Не обрабатывайте заготовки, размеры которых недостаточны для крепления.

- Крепко прижмите заготовку к упорным планкам (26) и (25).
- Вставьте прилагающуюся струбцину (41) в одно из предусмотренных для нее отверстий (42).
- Отрегулируйте резьбовой стержень (40) струбцины под высоту заготовки.
- Туго затяните резьбовой стержень (40), закрепив таким образом заготовку.