# نحوه تنظیم زاویه مورب افقی

## تنظیم زاویه های فارسی افقی استاندارد (رجوع کنید به تصویر J)

برای تنظیم سریع ودقیق، زاویه برش‌های مورب افقی، که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند، این زوایا به صورت شیار‌هایی(20) بر روی میز اره از پیش در نظر گرفته شده‌اند:

چپ | راست
--- | ---
0°
45°؛ ‎30°؛ ‎22.5°؛ ‎15° | 15°؛ ‏22.5°؛ ‏30°؛ ‎45°

- دکمه تنظیم (16) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- اهرم (17) را بکشید و میز اره (12) را تا فرورفتگی دلخواه به چپ یا راست بچرخانید.
- اهرم تنظیم زاویه فارسی بر را مجدداً رها کنید. اهرم باید کاملاً داخل بریدگی مربوطه جا بیفتد.
- دکمه تنظیم (16) را دوباره سفت کنید.

## تنظیم زاویه های فارسی افقی استاندارد دلخواه (رجوع کنید به تصویر K)

زاویه مورب افقی را می توان در محدوده ‎48°‎ (از سمت چپ) تا 48‎°‎ (از سمت راست) تنظیم کرد.

- پیچ تثبیت (16) را در صورت محکم بودن، شل کنید.
- اهرم (17) را بکشید و همزمان گیره قفل کننده (15) را فشار دهید تا در شیار مربوط جا بیفتد. این گونه میز اره، آزادانه حرکت می کند.
- میز اره (12) را از محل پیچ تثبیت به سمت چپ یا راست بچرخانید، تا نشانگر زاویه (58)، زاویه مورب افقی مورد نظر را نشان بدهد.
- پیچ تثبیت (16) را دوباره محکم کنید.
- جهت باز کردن دوباره اهرم (17) (برای تنظیم زاویه مورب افقی استاندارد)، اهرم را به بالا بکشید.
  گیره قفل کننده (15) به حالت اولیه خود بر می گردد و اهرم (17) می تواند دوباره در فرورفتگی (20) جا بیفتد.