# Tekniske data

Batteridrevet kapp- og gjæringssag |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominell spenning | V= | 18 | 18
TomgangsturtallA) | o/min | 5000 | 5000
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
VektB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Egnede sagbladmål
Sagbladdiameter D | mm | 216 | 216
Stambladtykkelse | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Hulldiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Avhengig av batteriet

C)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Tillatte emnemål (maksimums-/minimumsmål): se Godkjente arbeidsstykkemål

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.