# Utilisation conforme

Destiné à un usage stationnaire, l’outil électroportatif est conçu pour effectuer des coupes droites longitudinales et transversales dans le bois. Il permet de régler des angles de −48° à +48° dans le plan horizontal (coupes d’onglets) et des angles d’inclinaison de 47° (vers la gauche) à 47° (vers la droite) dans le plan vertical (coupes biaises).

La puissance de l’outil électroportatif est conçue pour le sciage du bois tendre et du bois dur ainsi que pour les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres.

L’outil électroportatif peut aussi servir à scier de l’aluminium et des matières plastiques à condition d’utiliser des lames de scie appropriées.

## Europe

Ce produit est un appareil à laser grand public selon EN 50689.