# Pracovní pokyny

##

Dva laserové paprsky vám ukazují linii řezu pilového kotouče. Díky tomu můžete obrobek pro řezání nastavit přesně do správné polohy bez otevření kyvného ochranného krytu.

- Zapněte laserové paprsky krátkým stisknutím vypínače (6), aniž byste stiskli blokování zapnutí vypínače (5).
- Vyrovnejte rysku na obrobku mezi oběma laserovými paprsky.

Upozornění: Před řezáním zkontrolujte, zda je čára řezu dosud správně zobrazená viz Seřízení laseru. Paprsky laseru se mohou např. díky vibracím při intenzívním používání přemístit.

##

Maximální obrobky:

Horizontální pokosový úhel | Vertikální pokosový úhel | Výška × šířka [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 × 305
45° (vlevo/vpravo) | 0° | 70 × 215
45° (vlevo) | 45° (vlevo) | 42 × 215
45° (vpravo) | 45° (vpravo) | 20 × 215
0° | 45° (vlevo) | 42 × 305
0° | 45° (vpravo) | 20 × 305

Minimální obrobky (= všechny obrobky, které lze pomocí dodané šroubové svěrky (41) upnout vlevo nebo vpravo od pilového kotouče): 100 × 40 mm (délka × šířka)

Maximální hloubka řezu (0°/0°): 70 mm

##

Hloubkový doraz se musí přestavit, pokud chcete řezat drážku.

- Natočte hloubkový doraz (39) směrem dopředu.
- Rameno nářadí za rukojeť (7) přemístěte do požadované polohy.
- Otočte seřizovací šroub (38) tak, aby se konec šroubu dotýkal hloubkového dorazu (39).
- Veďte rameno nářadí pomalu nahoru.

##

Pro jednoduché řezání stejně dlouhých obrobků můžete použít levý nebo pravý délkový doraz (36).

- Otočte délkový doraz (36) nahoru.
- Nastavte prodloužení řezacího stolu (23) na požadovanou délku obrobku.

##

Při řezání obloukovitých nebo kruhových obrobků je musíte zabezpečit zvláště proti vyklouznutí. Na čáře řezu nesmí vzniknout žádná mezera mezi obrobkem, dorazovou lištou a stolem pily.

Je‑li to nutné, musíte zhotovit speciální uchycení.

##

Vkládací desky (14) se mohou po dlouhém používání elektronářadí opotřebovat.

Vadné vkládací desky vyměňte.

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Vyšroubujte šrouby (54) běžně prodávaným křížovým šroubovákem a odstraňte starou vkládací desku (14).
- Vložte novou vkládací desku a opět utáhněte šrouby (54).