# 固定安裝方式或活動安裝方式

- 為了能夠穩定地操作機器，正式使用機器之前，必須把電動工具固定在平坦、穩固的工作平面上（例如工作桌）。

##

- 使用合適的夾鉗把電動工具固定在工作平面上。必須利用安裝孔 (13) 來進行固定。

或

- 也可以使用一般市售活動夾鉗，夾住電動工具的支撐腳以便將它固定在工作平面上。

##

博世的 GTA 工作桌擁有可調整高度的桌腳，使電動工具能夠穩固站立在任何底座上。工作桌的工件托架可以支撐較長工件。

- 請詳讀工作桌附帶的所有警告指示和說明。若未遵循警告指示和說明可能遭受電擊、發生火災並／或造成嚴重傷害。

- 安裝電動工具之前必須先正確地組裝工作桌。重點是要正確地組裝工作桌，如此可以避免工作桌倒塌。

- 把電動工具調整至搬運位置並將它安裝在工作台上。

##

如果電動工具在某些例外狀況下無法固定在平坦、穩固的工作平面上，您可以利用防傾保護設計進行架設，以做為權宜之策。

- 電動工具在沒有防傾保護設計下無法穩固站立，尤其在鋸切最大水平及／或垂直斜鋸角時極有可能翻傾。

- 向內轉動或向外轉動防傾保護設計 (18)，使電動工具能夠正好站立在工作平面上。