# Uvedení do provozu

- Zajišťovací knoflík (16) a aretační kolečko (45) před řezáním vždy pevně utáhněte. Jinak se může pilový kotouč v obrobku vzpříčit.

## Zapnutí (viz obrázek M)

- Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve přesuňte blokování zapnutí (5) doprostřed a poté stiskněte vypínač (6) a držte ho stisknutý.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (6) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

## Vypnutí

- Pro vypnutí uvolněte spínač (6).