# Символи

Следните символи могат да бъдат важни в про‌цеса на експлоатация на Вашия електроинстру‌мент. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите и тяхното значение ще Ви помогнат при по-доброто и по-сигурно ползване на електро‌инстру‌мента.

Символи и тяхното значение
| Лазерно лъчение Не гледайте в лъча Потребителски лазерен продукт от клас 2 EN 50689:2021
| Не поставяйте ръцете си в близост до мястото на рязане, докато електро‌инструментът работи. Съществува опасност да се нараните при допир до циркулярния диск.
| Работете с противопрахова маска.
| Работете с предпазни очила.
| Носете защита за слуха. Въздейст‌вие‌то на шум може да предизвика загуба на слух.
| Опасна зона! По възможност дръжте ръцете и пръстите си на разстояние от тази зона.
| При пренасяне на електроинструмента го захващайте само за означените тук места (отвори за захващане) или за ръкохватката за пренасяне.
| При рязане под наклон във вертикална равнина регулируемите опорни шини трябва да бъдат издърпани навън, респ. да бъдат демонтирани.
| Имайте предвид размерите на циркулярния диск (диаметър на циркулярния диск D, диаметър на отвора d). Диаметърът на отвора d трябва да пасва на шпиндела на инструмента без луфт. Ако е необходимо използването на редуциращи звена, внимавайте размерите на редуциращото звено да пасват на дебелината на фланеца на диска, на диаметъра на отвора му, както и на диаметъра на вала на машината. По възможност използвайте редуциращите звена, включени в окомплектовката на циркулярния диск. Диаметърът на циркулярния диск D трябва да отговаря на посоченото върху символа. Вж. също "Размери за подходящи циркулярни дискове" в глава "Технически данни".