# Vaakasuuntaisen jiirikulman asetus

## Vaakasuuntaisen perusjiirikulman asetus (katso kuva J)

Sahapöydässä on lovet (20) usein käytettyjen vaakasuuntaisten jiirikulmien nopeaa ja tarkkaa säätöä varten:

vasen | oikea
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Avaa lukkonuppi (16), jos se on kiinni.
- Vedä vivusta (17) ja käännä sahapöytä (12) haluttuun loveen vasemmalle tai oikealle.
- Vapauta vipu. Vivun tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Kiristä lukkonuppi (16).

## Vapaavalintaisen vaakasuuntaisen jiirikulman asetus (katso kuva K)

Vaakasuuntaista jiirikulmaa voi säätää vasemman puolen 48° ja oikean puolen 48° välisellä alueella.

- Avaa lukkonuppi (16), jos se on kiinni.
- Vedä vivusta (17) ja paina samalla lukituspidintä (15), kunnes se napsahtaa kiinni asianomaiseen uraan. Näin sahapöytää voi liikuttaa esteettömästi.
- Käännä sahapöytää (12) lukkonupista vasemmalle tai oikealle, kunnes kulmaosoitin (58) osoittaa haluttua vaakasuuntaista jiirikulmaa.
- Kiristä lukkonuppi (16).
- Avaa vipu (17) uudelleen (vaakasuuntaisten perusjiirikulmien asetusta varten) vetämällä vipua ylöspäin.
  Lukituspidin (15) ponnahtaa takaisin lähtöasentoonsa ja vivun (17) voi taas lukita loviin (20).