# Điều Chỉnh Góc Xiên Nằm Thẳng Đứng

Có thể điều chỉnh góc vát dọc trong phạm vi từ 47° (phía bên trái) đến 47° (phía bên phải).

Để điều chỉnh nhanh và chính xác các góc xiên đứng thường xuyên được sử dụng, các vị trí cố định cho góc được thiết kế ở các mức 0°, 22,5° và 45° và °.

- Hãy đảm bảo rằng, bánh kẹp (45) được lắp xem Lắp bánh kẹp (xem Hình A2).

## Điều chỉnh góc xiên nằm thẳng đứng (xem Hình L)

- Kéo các thanh chắn điều chỉnh được (26) ra ngoài hết cỡ hoặc loại bỏ hoàn toàn.
- Nhả bánh kẹp (45).
- Kéo cần khóa (46) ra ngoài và khớp nó vào vị trí chạy không tải.
  Điều này cho phép bạn sử dụng toàn bộ phạm vi góc vát (bên trái và bên phải).
- Cầm vào tay nắm (7) và xoay tay máy sang trái hoặc sang phải cho đến khi phần chỉ báo góc (28) hiển thị góc vát dọc tiêu chuẩn mong muốn.
- Xoay cần khóa (46). Cần khóa phải khớp trong vị trí của góc vát dọc tiêu chuẩn mong muốn.
- Siết chặt lại bánh kẹp (45).

## Điều Chỉnh Góc Xiên Bất Kỳ

- Kéo các thanh chắn điều chỉnh được (26) ra ngoài hết cỡ hoặc loại bỏ hoàn toàn.
- Nhả bánh kẹp (45).
- Kéo cần khóa (46) ra ngoài và khớp nó vào vị trí chạy không tải.
  Điều này cho phép bạn sử dụng toàn bộ phạm vi góc vát (bên trái và bên phải).
- Cầm vào tay nắm (7) và xoay tay máy sang trái hoặc sang phải cho đến khi phần chỉ báo góc (28) hiển thị góc xiên thẳng đứng mong muốn.
- Siết chặt lại bánh kẹp (45).