# الرموز

## أوروبا

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها
| شعاع الليزر لا توجه نظرك إلی شعاع الليزر جهاز ليزر مستهلك من الفئة 2 المواصفة EN 50689:2021
| لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.
| قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
| قم بارتداء نظارات واقية.
| قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلی فقدان قدرة السمع.
| نطاق الخطر! حافظ علی إبعاد اليدين والأصابع والذراعين عن هذا النطاق قدر الإمكان.
| أمسك بالعدة الكهربائية لنقلها فقط من الأماكن التي تم تمييزها (تجاويف المسك) أو من مقبض النقل.
| عند النشر من زوايا الشطب العمودية يجب سحب سكة المصادمة القابلة للضبط إلى الخارج أو خلعها تمامًا.
| تراعی مقاسات شفرة المنشار (قطر شفرة المنشار D، قطر الثقب d). يجب أن يتلاءم قطر الثقب d مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار D الرقم الموجود على الرمز. انظر أيضًا "مقاسات شفرات المنشار الملائمة" في فصل "البيانات الفنية".

## أسيا/أفريقيا/أمريكا اللاتينية

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال عدتك الكهربائية. يرجی حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح علی استعمال عدتك الكهربائية بطريقة افضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها
| أشعة الليزر لا تنظر إلى الشعاع فئة الليزر 2
| لا تقترب بيديك من نطاق النشر أثناء عمل العدة الكهربائية. قد تحدث إصابات عند ملامسة شفرة المنشار.
| قم بارتداء قناع للوقاية من الغبار.
| قم بارتداء نظارات واقية.
| قم بارتداء واقية سمع. قد يؤدي تأثير الضجيج إلی فقدان قدرة السمع.
| نطاق الخطر! حافظ علی إبعاد اليدين والأصابع والذراعين عن هذا النطاق قدر الإمكان.
| أمسك بالعدة الكهربائية لنقلها فقط من الأماكن التي تم تمييزها (تجاويف المسك) أو من مقبض النقل.
| عند النشر من زوايا الشطب العمودية يجب سحب سكة المصادمة القابلة للضبط إلى الخارج أو خلعها تمامًا.
| تراعی مقاسات شفرة المنشار (قطر شفرة المنشار D، قطر الثقب d). يجب أن يتلاءم قطر الثقب d مع محور دوران العدة دون وجود نسبة تفاوت. إذا كان من الضروري استخدام قطع التصغير احرص على أن تلائم أبعاد قطعة التصغير سمك الشفرة الفولاذية وقطر الثقب الخاص بشفرة المنشار بالإضافة لقطر محور دوران العدة. استخدم قدر الإمكان قطع التصغير الموردة مع شفرة المنشار. يجب أن يطابق قطر شفرة المنشار D الرقم الموجود على الرمز. انظر أيضًا "مقاسات شفرات المنشار الملائمة" في فصل "البيانات الفنية".