# Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical

Unghiul de înclinare în plan vertical poate fi configurat de la 47° (pe partea stângă) până la 47° (pe partea dreaptă).

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de înclinare în plan vertical utilizate frecvent, sunt prevăzute poziţii fixe pentru unghiurile de 0°, 22,5° şi 45°.

- Asigură-te că roata de strângere (45) este montată vezi Montarea roţii de strângere (consultă imaginea A2).

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan vertical (consultă imaginea L)

- Extrage complet, respectiv scoate complet şinele opritoare reglabile (26).
- Desfă roata de strângere (45).
- Extrage pârghia de blocare (46) şi fixeaz-o în poziţia de funcţionare liberă.
  Astfel vei putea folosi în întregime domeniul unghiurilor de îmbinare pe colţ (spre stânga şi dreapta).
- Basculează spre stânga sau spre dreapta braţul sculei acţionând mânerul (7), până când indicatorul de unghiuri (28) indică unghiul de înclinare standard în plan vertical dorit.
- Roteşte pârghia de blocare (46). Pârghia de blocare trebuie să se fixeze sonor în poziţia unghiului de înclinare standard în plan vertical dorit.
- Strânge din nou ferm roata de strângere (45).

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ în plan vertical

- Extrage complet, respectiv scoate complet şinele opritoare reglabile (26).
- Desfă roata de strângere (45).
- Extrage pârghia de blocare (46) şi fixeaz-o în poziţia de funcţionare liberă.
  Astfel vei putea folosi în întregime domeniul unghiurilor de îmbinare pe colţ (spre stânga şi dreapta).
- Basculaţi spre stânga sau dreapta braţul culisant acţionând mânerul (7) până când indicatorul de unghiuri (28) indică unghiul de îmbinare pe colţ în plan vertical dorit.
- Strânge din nou ferm roata de strângere (45).