# Tekniske data

Akku-kap- og geringssav |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5000 | 5000
Lasertype | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laserklasse |  | 2 | 2
VægtB) | kg | 16,4-17,4 | 16,4-17,4
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Mål på egnede savklinger
Savklingediameter D | mm | 216 | 216
Stamklingetykkelse | mm | 1,2-1,8 | 1,2-1,8
Boringsdiameter d | mm | 30 | 25,4

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Tilladte emnemål (maksimalt/minimalt): se Tilladte emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.