# 工作提示

##

两道激光为您标示了锯片的锯切线。这样您可以准确地放置好即将锯切的工件，而无需打开摆动防护罩。

- 短促点击电源开关(6)，不要按压开机锁(5)，以此来接通激光束。
- 工件上的记号要画在两道激光线之间。

提示：锯切前请检查显示的切线是否正确 参见 校准激光。在密集使用机器之后，激光可能会因为震动而出现偏差。

##

最大工件：

水平斜切角度 | 垂直斜切角度 | 高 x 宽 [毫米]
--- | --- | ---
0度 | 0度 | 70 x 305
45度（左侧/右侧） | 0度 | 70 x 215
45度（左侧） | 45度（左侧） | 42 x 215
45度（右侧） | 45度（右侧） | 20 x 215
0度 | 45度（左侧） | 42 x 305
0度 | 45度（右侧） | 20 x 305

最小工件（= 所有可以通过随附的螺旋夹钳(41)夹紧在锯片左侧或右侧的工件）：100 x 40毫米（长 x 宽）

最大切削深度（0度/0度）：70毫米

##

锯切凹槽时必须调整限深器。

- 向前翻出限深器(39)。
- 通过手柄(7)将机臂摆动到所需的位置。
- 转动调整螺栓(38)，直至螺栓末端接触到限深器(39)。
- 慢慢向上提起机臂。

##

简单锯切等长工件时，可以使用左侧或右侧的长度限制器(36)。

- 向上转动长度限制器(36)。
- 将锯台延长件(23)调整到所需的工件长度。

##

锯切弯曲或圆形工件时，必须特别加强固定好工作，以防工件打滑。在锯切线上，工件、挡轨和锯台之间不允许有空隙。

必要时，必须制造专用支架。

##

长期使用电动工具之后，衬板(14)会磨损。

更换损坏的垫板。

- 将电动工具调整在工作位置上。
- 用市售十字螺丝刀旋出螺栓(54)，然后取出旧垫板(14)。
- 放入新的垫板，然后重新拧紧螺栓(54)。