# Пайдалану нұсқаулары

##

Екі лазер сәулесі ара дискісінің кесік сызығын көрсетеді. Осылайша дайындаманы аралау үшін маятниктік қорғаныш қаптаманы ашпай нақты орналастыруға болады.

- Бұл ретте ажыратқышты (6) қысқаша түрту және іске қосылудан қорғайтын құлыпты (5) баспай лазер сәулелерін қосыңыз.
- Дайындаманың белгісін екі лазер сәулелерінің арасына бағыттаңыз.

Нұсқау: аралау алдында кесік сызығы дұрыс көрсетілгенін тексеріп шығыңыз қараңыз Лазерді реттеу. Лазер сәулелерінде, мысалы, дірілдеулер себебінен белсенді пайдалануда параметрлері өзгеруі мүмкін.

##

Макс. дайындамалар саны:

Көлденең еңіс бұрышы | Тік еңіс бұрышы | Биіктігі x ені [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (сол жақ/оң жақ) | 0° | 70 x 215
45° (сол жақ) | 45° (сол жақ) | 42 x 215
45° (оң жақ) | 45° (оң жақ) | 20 x 215
0° | 45° (сол жақ) | 42 x 305
0° | 45° (оң жақ) | 20 x 305

Мин. дайындамалар саны (= жинақтағы қысқаш (41) арқылы ара дискісінен оң немесе сол жақта қысуға болатын барлық дайындамалар): 100 x 40 мм (ұзындығы x ені)

Макс. кесік тереңдігі (0°/0°): 70 мм

##

Егер ойықты аралау керек болса, тереңдік шектегішін реттеу керек.

- Тереңдік шектегішін (39) алға қайырыңыз.
- Манипуляторды тұтқасынан (7) керекті күйге қайырыңыз.
- Дәлдеу бұрандасын (38) бұранда ұшы тереңдік шектегішіне (39) тигенше бұраңыз.
- Манипуляторды баяу жоғары қарай бағыттаңыз.

##

Ұзындығы бірдей дайындамаларды оңай аралау үшін сол жақ немесе оң жақ ұзындық шектегішін (36) пайдалануға болады.

- Ұзындық шектегішін (36) жоғары қарай тартыңыз.
- Аралау үстелінің ұзартқышын (23) қажетті дайындама ұзындығына реттеңіз.

##

Иінді немесе домалақ дайындамаларды аралау кезінде, оларды сырғанаудан қорғау қажет. Кесік сызығында дайындама, тіреуіш планка мен аралау үстелінің арасында бос орын пайда болмауы тиіс.

Қажет болса, арнайы ұстағыштарды дайындау қажет.

##

Ішпектер (14) электр құралын ұзақ пайдаланғаннан кейін тозуы мүмкін.

Ақаулы ішпектерді алмастырыңыз.

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.
- Бұрандаларды (54) стандартты крест ойықты бұрауышпен бұрап шығарып, ескі ішпекті (14) алып тастаңыз.
- Жаңа ішпекті енгізіп, бұрандаларды (54) қайтадан тартыңыз.