# Regolazione della posizione verticale dell’angolo obliquo

L’angolo obliquo verticale può essere regolato in un range compreso tra 47° (lato sinistro) e 47° (lato destro).

Per impostare rapidamente e in modo preciso angoli obliqui verticali utilizzati di frequente, sono previste posizioni fisse per gli angoli di 0°, 22,5° e 45°.

- Accertarsi che la rotella di fissaggio (45) sia montata vedi Montaggio della rotella di fissaggio (vedere fig. A2).

## Regolazione degli angoli obliqui verticali standard (vedere fig. L)

- Estrarre completamente le guide di battuta regolabili (26) o rimuoverle del tutto.
- Allentare la rotella di fissaggio (45).
- Estrarre la leva di bloccaggio (46) e innestarla nella posizione di ruota libera.
  In tale modo, si potrà sfruttare l’intero campo di angolo obliquo (sui lati sinistro e destro).
- Agendo sull’impugnatura (7), ruotare il braccio dell’utensile verso sinistra o verso destra, finché l’indicatore di angolo (28) non mostra l’angolo obliquo standard verticale desiderato.
- Ruotare la leva di bloccaggio (46). La leva di bloccaggio deve innestarsi avvertibilmente nella posizione dell’angolo obliquo standard verticale desiderato.
- Serrare nuovamente la rotella di fissaggio (45).

## Regolazione di un angolo obliquo verticale a scelta

- Estrarre completamente le guide di battuta regolabili (26) o rimuoverle del tutto.
- Allentare la rotella di fissaggio (45).
- Estrarre la leva di bloccaggio (46) e innestarla nella posizione di ruota libera.
  In tale modo, si potrà sfruttare l’intero campo di angolo obliquo (sui lati sinistro e destro).
- Agendo sull’impugnatura (7), ruotare il braccio dell’utensile verso sinistra o verso destra, finché l’apposito indicatore di angolo (28) non mostra l’angolo obliquo verticale desiderato.
- Serrare nuovamente la rotella di fissaggio (45).