# Sécurité de transport (voir figure E)

La sécurité de transport (34) facilite le maniement de l’outil électroportatif lors du transport vers différents lieux d’utilisation.

## Débloquez l’outil électroportatif (position travail)

- Poussez la poignée (7) du bras d’outil légèrement vers le bas afin de détendre la sécurité de transport (34).
- Tirez la sécurité de transport (34) complètement vers l’extérieur.
- Déplacez le bras de l’outil lentement vers le haut.

## Bloquez l’outil électroportatif (position de transport)

- Desserrez la vis de serrage (1) au cas où le dispositif radial (2) coince. Tirez le bras d’outil à fond vers l’avant et resserrez la vis de serrage pour bloquer le système radial.
- Retirez la butée de profondeur (39) vers le haut.
- Pour bloquer la table de sciage (12), serrez le bouton de blocage (16).
- Basculez le bras d’outil vers le bas avec la poignée (7) jusqu’à ce que la sécurité de transport (34) puisse être enfoncée complètement.

Le bras d’outil se trouve alors correctement bloqué pour le transport.