# 수평 마이터 각도 설정하기

## 수평 표준 마이터 각도 설정하기(그림 J 참조)

자주 사용하는 수평 마이터 각도를 신속하고 정확하게 설정하기 위해 톱 테이블에 각도 표시 홈 (20) 이 설정되어 있습니다:

좌측 | 우측
--- | ---
0°
45°, 30°, 22.5°, 15° | 15°, 22.5°, 30°, 45°

- 잠금 손잡이 (16) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 레버 (17) 를 당겨 원하는 각도 표시 홈이 나올 때까지 톱 테이블 (12) 을 좌측 또는 우측으로 돌리십시오.
- 레버에서 다시 손을 뗍니다. 이때 레버가 확실히 표시 홈에 걸려야 합니다.
- 잠금 손잡이 (16) 를 다시 조이십시오.

## 다양한 수평 마이터 각도 설정하기(그림 K 참조)

수평 마이터 각도는 48° (좌측) ~ 48° (우측) 범위에서 설정할 수 있습니다.

- 잠금 손잡이 (16) 가 조여져 있으면 이를 푸십시오.
- 레버 (17) 를 당기고 동시에 잠금 브래킷 (15) 이 해당되는 홈에 맞물려 고정될 때까지 미십시오. 이를 통해 톱 테이블을 자유롭게 움직일 수 있습니다.
- 톱 테이블 (12) 을 각도 표시기 (58) 에 원하는 마이터 각도가 보일 때까지 잠금 손잡이 좌우로 돌리십시오.
- 잠금 손잡이 (16) 를 다시 조이십시오.
- (수평 표준 마이터 각도를 맞추기 위해) 레버 (17) 를 다시 풀려면, 레버를 위로 당기십시오.
  잠금 브래킷 (15) 이 원래의 위치로 돌아가고, 레버 (17) 가 각도 표시 홈 (20) 에 다시 걸리게 됩니다.