# Betrieb

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug (z.B. Wartung, Werkzeugwechsel etc.) aus dem Elektrowerkzeug. Bei unbeabsichtigtem Betätigen des Ein-/Ausschalters besteht Verletzungsgefahr.

Transportsicherung
Arbeitsvorbereitung
Horizontale Gehrungswinkel einstellen
Vertikale Gehrungswinkel einstellen
Inbetriebnahme
Sägen
Arbeitshinweise
Laser justieren
Grundeinstellungen prüfen und einstellen
Transport des Elektrowerkzeugs