# Çalıştırma

- Sabitleme topuzunu (16) ve sıkıştırma çarkını (45) kesme işleminden önce daima sıkın. Aksi takdirde testere bıçağı iş parçası içinde sıkışabilir.

## Açılması (bkz. resim M)

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli el aletini sadece kullandığınızda açın.

- Elektrikli el aletini çalıştırmak için önce açma emniyetini (5) ortaya getirin ve daha sonra açma/kapatma şalterine (6) basın ve şalteri basılı tutun.

Not: Güvenlik nedenleriyle açma/kapama şalteri (6) kilitlenemez, çalışma esnasında sürekli olarak basılı tutulmalıdır.

## Kapama

- Aleti kapatmak için açma/kapama şalterini (6) bırakın.