# Arbeitsvorbereitung

Zur Gewährleistung präziser Schnitte müssen Sie nach intensivem Gebrauch die Grundeinstellungen des Elektrowerkzeugs überprüfen und gegebenenfalls einstellen.
Dazu benötigen Sie Erfahrung und entsprechendes Spezialwerkzeug.

Eine Bosch-Kundendienststelle führt diese Arbeit schnell und zuverlässig aus.

##

Lange und schwere Werkstücke müssen am freien Ende unterlegt oder abgestützt werden.

Der Sägetisch kann mithilfe der Sägetischverlängerungen (23) nach links und rechts verlängert werden.

- Lösen Sie die Klemmschraube (22).
- Ziehen Sie die Sägetischverlängerung (23) bis zur gewünschten Länge nach außen.
- Zur Fixierung der Sägetischverlängerung ziehen Sie die Klemmschraube (22) wieder an.

Das flexible Stecksystem der Werkstückauflagen (24) ermöglicht Ihnen eine Vielzahl an Verlängerungs- oder Verbreiterungsvarianten.

- Stecken Sie je nach Bedarf die Werkstückauflage (24) in die Aufnahmen (47) am Elektrowerkzeug oder in die Aufnahmen (48) der zweiten Werkstückauflage.

- Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals an den Werkstückauflagen.
  Verwenden Sie beim Transportieren des Elektrowerkzeuges nur die Transportvorrichtungen.

##

Beim Sägen von horizontalen und/oder vertikalen Gehrungswinkeln müssen Sie je nach Schnittrichtung die linke oder rechte verstellbare Anschlagschiene (26) nach außen ziehen bzw. ganz entfernen.

vertikaler Gehrungswinkel | horizontaler Gehrungswinkel |
--- | --- | ---
0°– 22,5° (links/rechts) | > 0° | Lösen Sie die linke/rechte Arretierschraube (44). Ziehen Sie die linke/rechte verstellbare Anschlagschiene (26) ganz nach außen.
22,5°−47° (links/rechts) | ≤ 48° (links/rechts) | Lösen Sie die linke/rechte Arretierschraube (44). Ziehen Sie die linke/rechte verstellbare Anschlagschiene (26) ganz nach außen. Heben Sie die verstellbare Anschlagschiene nach oben weg.

##

Zur Gewährleistung einer optimalen Arbeitssicherheit müssen Sie das Werkstück immer festspannen.
Bearbeiten Sie keine Werkstücke, die zu klein zum Festspannen sind.

- Drücken Sie das Werkstück fest gegen die Anschlagschienen (26) und (25).
- Stecken Sie die mitgelieferte Schraubzwinge (41) in eine der dafür vorgesehenen Bohrungen (42).
- Passen Sie die Gewindestange (40) der Schraubzwinge der Werkstückhöhe an.
- Ziehen Sie die Gewindestange (40) fest an und fixieren Sie somit das Werkstück.