# Teknik veriler

Akülü gönye kesme makinesi |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Anma gerilimi | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA) | dev/dak | 5000 | 5000
Lazer tipi | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lazer sınıfı |  | 2 | 2
AğırlıkB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Uygun testere bıçağı ölçüleri
Testere bıçağı çapı D | mm | 216 | 216
Bıçak kalınlığı | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Göbek çapı d | mm | 30 | 25,4

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 8.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  < 0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

İzin verilen iş parçası ölçüleri (maksimum/minimum): Bakınız Müsaade edilen iş parçası ölçüleri

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.