# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Parafuso de fixação do dispositivo de tração
(2) | Dispositivo de tração
(3) | Punho de transporte
(4) | Tampa de proteção
(5) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(6) | Interruptor de ligar/desligar
(7) | Punho
(8) | Capa de proteção contra laser
(9) | Abertura para saída do raio laser
(10) | Cobertura de proteção pendular
(11) | Rolo de deslize
(12) | Mesa de serra
(13) | Furos para montagem
(14) | Suporte com os contornos da ferramenta
(15) | Grampo de travamento
(16) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(17) | Alavanca para pré-ajuste do ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(18) | Proteção contra tombamento
(19) | Placa de advertência laser
(20) | Entalhes para ângulos de meia-esquadria padrões (horizontal)
(21) | Escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(22) | Parafuso de fixação do prolongamento da mesa de serra
(23) | Prolongamento da mesa de serra
(24) | Apoio para as peças (encaixável de forma flexível)
(25) | Carril limitador fixo
(26) | Carril limitador ajustável
(27) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(28) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(29) | Defletor de limalhas
(30) | Lâmina de serra
(31) | Bloqueio do veio
(32) | Tecla de desbloqueio da bateria
(33) | Bateria
(34) | Proteção de transporte
(35) | Arco de proteção contra tombamento
(36) | Batente longitudinal
(37) | Saco do pó
(38) | Parafuso de ajuste do limitador de profundidade
(39) | Batente de profundidade
(40) | Haste roscada
(41) | Grampo
(42) | Furos para grampos
(43) | Chave sextavada interior/chave de fenda
(44) | Parafuso de travamento do carril limitador ajustável
(45) | Roda de fixação para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(46) | Alavanca com retenção para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(47) | Encaixe para apoio para as peças (na ferramenta elétrica)
(48) | Encaixe para segundo apoio para as peças (no apoio para as peças)
(49) | Pinos roscados
(50) | Adaptador de aspiração
(51) | Parafuso de sextavado interior para fixação do disco de serra
(52) | Flange de aperto
(53) | Flange de aperto interior
(54) | Parafusos de fixação para suporte com os contornos da ferramenta
(55) | Parafuso para capa de proteção contra laser
(56) | Parafuso de fixação para a carcaça do laser
(57) | Carcaça do laser
(58) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(59) | Parafuso para indicador de ângulo (horizontal)
(60) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(61) | Cavidades de pega