# Điều chỉnh laser

Lưu ý: Để kiểm tra chức năng laser, máy phải được nối với nguồn điện.

- Trong khi điều chỉnh laser (ví dụ khi dịch chuyển tay máy), không bao giờ được kích hoạt công tắc Tắt/Mở. Sự vô tình khởi động dụng cụ điện có thể dẫn đến việc gây thương tích.

- Đặt máy ở vào tư thế hoạt động.
- Xoay bàn cưa (12) đến mấu khóa (20) để đạt 0°. Cần (17) phải ăn khớp vào mấu khóa.

Để đảm bảo độ chính xác của nhát cắt, bạn phải kiểm tra vạch laser sau khi sử dụng cường độ cao và điều chỉnh lại nếu cần.
Việc này đòi hỏi phải có một mức độ kinh nghiệm nhất định và các dụng cụ chuyên môn thích hợp.
Trạm phục vụ hàng sau khi bán của Bosch sẽ xử lý việc bảo trì này một cách nhanh chóng và đáng tin cậy.

##

- Vạch một đường cắt thẳng trên vật gia công.
- Cầm vào tay nắm (7) và chầm chậm kéo tay máy xuống.
- So thẳng vật gia công cách sao cho răng của lưỡi cưa cùng nằm thẳng hàng với đường cắt.
- Giữ vật gia công ngay ở vị trí này và từ từ đưa tay máy lên trở lại.
- Kẹp chặt chi tiết gia công.
- Bật các tia laser bằng công tắc (6), mà không nhấn khóa an toàn (5).

Luồng laser phải có khoảng hở đồng bộ như nhau trên toàn chiều dài của vật gia công có vạch đường cắt, ngay cả khi hạ thấp cần dụng cụ xuống.

##

- Nới lỏng hai vít (55) của chụp bảo vệ laser (8) bằng chìa vặn lục giác/tuốc nơ vít mũi dẹt (43) và tháo chụp bảo vệ laser.

##

- Nới lỏng vít cố định (56)(khoảng 1–2 vòng).
  Không được tháo vít ra hoàn toàn.
- Chuyển dịch phần chứa laser (57) sang phải hay trái cho đến khi các tia laser không còn lệch sang một bên khi di chuyển cần dụng cụ xuống.
- Giữ phần chứa laser (57) ở nguyên vị trí này và siết chặt vít bắt cố định (56) lại.
- Lắp lại chụp bảo vệ laser (8) như trước.