# Datos técnicos

Sierra de paneles accionada por acumulador |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Número de revoluciones en vacíoA) | min-1 | 5000 | 5000
Tipo de láser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Clase de láser |  | 2 | 2
PesoB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Medidas que deberán cumplir las hojas de sierra
Diámetro de la hoja de sierra D | mm | 216 | 216
Grosor de la hoja base | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diámetro de taladrado d | mm | 30 | 25,4

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  depende de la batería utilizada

C)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo (máxima/mínima): ver Dimensiones admisibles de las piezas de trabajo

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.