# Byta sågblad (se bild D1−D4)

- Ta ut batteriet ur elverktyget innan alla arbeten på det (t.ex. underhåll, verktygsbyte, osv.). Om strömbrytaren oavsiktligt påverkas finns risk för personskada.

- Använd skyddshandskar vid montering av sågklingan. Risk för personskador vid beröring av sågbladet.

Använd endast sågklingor vilkas högsta tillåtna hastighet är högre än elverktygets tomgångsvarvtal.

Använd endast sågklingor som motsvarar de i instruktionsboken angivna specifikationerna, som testats enligt EN 847‑1 och försetts med godkännandemärke.

Använd endast de sågklingor som elverktygets tillverkare rekommenderar och sådana som är lämpliga för de material som ska bearbetas. Det förhindrar en överhettning av sågtänderna vid sågningen.

## Borttagning av sågklinga

- Ställ elverktyget i arbetsläge.
- Sväng det pendlande klingskyddet (10) bakåt och håll det i detta läge.
- Vrid insexskruven (51) med insexnyckeln (6 mm) (43) och tryck samtidigt på spindelarreteringen (31) tills den snäpper fast.
- Håll spindellåsknappen (31) nedtryckt och skruva ur insexskruven (51) medsols(vänster‌gängad!).
- Ta bort spännflänsen (52).
- Ta bort sågklingan (30).
- För det pendlande klingskyddet långsamt nedåt igen.

## Montering av sågklinga

- Kontrollera vid montering att tändernas skärriktning (i pilens riktning på sågklingan) överensstämmer med pilens riktning på klingskyddet!

Om så behövs, rengör alla tillhörande delar innan de monteras igen.

- Sväng det pendlande klingskyddet (10) bakåt och håll det i detta läge.
- Lägg upp den nya sågklingan på den inre spännflänsen (53).

- Sätt på spännflänsen (52) och insexskruven (51). Tryck ned spindellåsknappen (31) tills den snäpper fast och dra åt insexskruven motsols.
- För pendelskyddskåpan långsamt nedåt igen.