# Verificarea şi refacerea reglajelor de bază

Pentru asigurarea unor tăieri precise, după o utilizare intensivă, trebuie să verificaţi reglajele de bază ale sculei electrice, iar dacă este cazul, să le refaceţi.
În acest scop, aveţi nevoie de experienţă şi de o sculă specială corespunzătoare.

Această operaţie se execută rapid şi fiabil la un centru de service Bosch.

## Alinierea indicatorului de unghiuri (în plan orizontal) (consultaţi imaginea U)

- Aduceţi scula electrică în poziţie de lucru.
- Rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (12) până la marcajul crestat (20) pentru 0°. Pârghia (17) trebuie să se fixeze sonor în marcajul crestat.

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (58) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (21).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (59) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.

## Alinierea indicatorului de unghiuri (în plan vertical) (consultă imaginea V)

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Desfă roata de strângere (45).
- Trage spre exterior pârghia de blocare (46) şi reglează cu braţul sculei un unghi de înclinare în plan vertical de 0°.
- Eliberează pârghia de blocare (46). Pârghia de blocare trebuie să se fixeze sonor în poziţie
- Strânge din nou ferm roata de strângere (45).

### Verificarea

Indicatoarele de unghiuri (28) trebuie să fie coliniare cu marcajul de 0° al scalei (27).

### Reglarea

- Desfaceţi şurubul (60) cu ajutorul unei şurubelniţei cu capul în cruce şi aliniaţi indicatorul de unghiuri de-a lungul marcajului de 0°.
- Strângeţi din nou ferm şurubul.