# Aspiration de poussières/de copeaux

Les poussières de matériaux tels que peintures contenant du plomb, certains bois, minéraux ou métaux, peuvent être nuisibles à la santé. Le contact avec les poussières ou leur inhalation peut entraîner des réactions allergiques et/ou des maladies respiratoires auprès de l’utilisateur ou des personnes se trouvant à proximité.
Certaines poussières telles que les poussières de chêne ou de hêtre sont considérées comme cancérigènes, surtout en association avec des additifs pour le traitement du bois (chromate, lasure). Les matériaux contenant de l’amiante ne doivent être travaillés que par des personnes qualifiées.

- Si possible, utilisez un dispositif d’aspiration des poussières approprié au matériau.
- Veillez à bien aérer la zone de travail.
- Il est recommandé de porter un masque respiratoire avec un niveau de filtration de classe P2.

Respectez les règlements spécifiques aux matériaux à traiter en vigueur dans votre pays.

- Évitez toute accumulation de poussières sur le lieu de travail. Les poussières peuvent facilement s’enflammer.

L’aspiration des poussières/des copeaux peut être bloquée par de la poussière, des copeaux ou des fragments de pièce.

- Mettez l’outil électroportatif en marche et retirez la batterie.
- Attendez l’arrêt total de la lame de scie.
- Déterminez la cause du blocage et éliminez-la.

## Aspiration avec sac à poussières (voir figure C)

Pour collecter facilement les copeaux, utilisez le sac à poussière (37) fourni.

- Positionnez la poignée de transport (3) à la verticale.
- Insérez le sac à poussière (37) dans l’adaptateur d’aspiration (50) et tournez-le de manière à ce que l’ergot du sac à poussière s’enclenche dans l’évidement de l’adaptateur d’aspiration.

Pendant le sciage, le sac à poussière ne doit jamais entrer en contact avec les parties mobiles de la scie.

Pensez à vider le sac à poussière avant qu’il ne soit trop plein.

- Contrôlez et nettoyez le sac à poussières après chaque utilisation.

- Pour écarter tout risque d’incendie, retirez le sac à poussières lorsque vous sciez de l’aluminium.

## Aspiration au moyen d’un aspirateur

Pour une aspiration plus efficace, il est également possible de raccorder à l’adaptateur d’aspiration (50) un tuyau d’aspirateur (Ø 35 mm).

- Raccordez le tuyau d’aspirateur à l’adaptateur d’aspiration (50).

L'aspirateur doit être conçu pour le type de matériau à scier.

Pour l'aspiration de poussières particulièrement nocives, cancérigènes ou sèches, utilisez un aspirateur spécial.